**Stage plan**

**M5**

**BUBENÍK LEVÁK**

Floor tom

Snare

Tom1 Tom2

BASS 3x230V GTR 3x230V

Kick

2x ACOUSTIC GTR 3x230V

SYNTH+PIANO 3x230V

lead voc 2 lead voc 1 backing voc

IEM **M6**

**M1 M2 M3 M4**

**SÍŤ 230V:** Pro nástrojovku: **1x vpředu u monitorů GTR** (pro pedály)**, 3x za kytarovým aparátem, 3x za basovým aparátem, 3x u syntaku/piána, 3x za akustickým kombem, 1x u bicích**

**MONITORY: minimálně čtyři, optimálně šest monitorových cest: 1 XLR linka pro IEM M6 a 5 nezávislých monitorových cest s 5 boxy – monitorovou cestu M1 lze v krajním případě vynechat a M3 a M4 lze v krajním případě sloučit (malé kluby apod.)**